|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | |  | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | **BISTABLE RELAY**  6 CHANNEL | | | |  |  | | --- | --- | | IN = 5A | | | UN = 250V AC | | | TYPE | UNIV 3.2.2.x | | S/N | 00000602h | |  |  | | | |  | | | |  |  | | --- | --- | | BUS | BUS | | **hapcan.com** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | |  | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | **PRZEKAŹNIK BISTABILNY**  6 KANAŁOWY | | | |  |  | | --- | --- | | IN = 5A | | | UN = 250V AC | | | TYP | UNIV 3.2.2.x | | S/N | 00000602h | |  |  | | | |  | | | |  |  | | --- | --- | | BUS | BUS | | **hapcan.com** | |